{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[10,2,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["录播教室设备清单价格"]
["序号","货物名称","品牌型号","录播教室设备清单价格参数","数量","单位","单价","合计"]
[1,"录播一体机","西安群卓4KE6102B","4K互动录播一体机是高度集成显示，编码，存储的一体化设备\n视频输入（机位1，2)　1*HDMI(4K), DVI, VGA, YPbPr,CVBS，1*HD-SDI/3G-SDI/SDI\n串行接口　1*RS232\nSATA硬盘位　3.5寸*1\n视频输出　1*HDMI(4K),VGA，1*HD-SDI/3G-SDI/SDI\n音频输入　1*3.5立体声，1*HDMI内嵌，1*SDI内嵌\n音频输出　1*3.5立体声，1*HDMI内嵌，1*SDI内嵌\n网络接口　1*1000M\nUSB接口　1*USB3.0",1,"台",{"v":6700,"d":"6,700.00"},{"v":6700,"d":"6,700.00"}]
[2,"录播系统软件","西安群卓E6102S/ B","录制/直播/点播·2路资源模式+1路导播（支持3流同时录）\n视频编码·H265 MP(仅SE6102S支持）/H264 HP/MP/BP·支持自动侦测/定格式采集·支持4K/1080P/1920x1200/1024x768\n视频码率64Kbps-40Mbps可自定义\n音频编码：· AAC LC\n音频码率16kbps-256kbps可自定义\n视频解码（机位3）·支持http/tcp/udp/rtmp/rtsp协议·H265（仅SE6102S支持）/H264解码，支持4K\n音频解码AAC解码",1,"套",{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"}]
[3,"高清云台摄像机","西安群卓 SDI-20","1、像素：采用1/2.8英寸500万像素高品质CMOS传感器，支持1080P60\n2、镜头：20倍光学变焦，10倍数字变焦，f=5.5~110mm，超宽视角：3.3°-55.4°\n3、视频接口：3G-SDI、HDMI数字视频接口\n4、视频格式：支持1080P60/50/301080160/5072060/30多种高清视频制式\n5、网络：支持100M网口，H.265（兼容H.264）视频压缩格式\n6、控制：VISCA/Pelco-D/Pelco-P控制协议，232和485控制信号接口\n7、功能：支持手动/自动/一键白平衡/3000K/4000K/5000K/6500K白平衡模式；支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线视频调节功能；支持自动/手动聚焦、光圈、电子快门，背光补偿，宽动态等级可调，2D和3D降噪\n8、云台：水平转动±170度，俯仰转动-30~+90度，水平控制速度0.1-100°/秒，俯仰控制速度0.1-45/秒，预置位数量255个",2,"台",{"v":3850,"d":"3,850.00"},{"v":7700,"d":"7,700.00"}]
[4,"互动无线拾音麦克风","西安群卓 WX2000","工作频段：UHF通用的免许可证ISM绿色频段；\n1、传输距离远：可在大于30米开阔地带范围内稳定传输音频数据；\n2、同一话筒可在任意教室使用，且互不干扰。真正做到一师一麦，干净卫生环保；\n3、UHF与红外两种对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频；\n4、采用32kHz采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果；\n5、采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，大程度减少杂音；\n6、支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能\n7、支持内置麦克风和外置麦克风\n8、支持激光笔教鞭；\n9、支持PPT翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件，支持不开主机使用PPT翻页功能；\n10、支持3.5MM音频输入和麦克风输入；\n11、全新噪声消除电路设计，可杜绝开关机冲击声；\n12、OLED高清液晶显示，显示信号强度，对频方式，电量（充电显示），工作频道，音量，PPT功能等，可定制logo品牌等显示内容；\n13、内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池。电池容量：750mA，带保护电路，安全可靠，MICROUSB接口充电，2小时充足电可持续续航时间≥12h；\n14、智能低能耗设计，无信号输入时60分种内自动关机，节能环保；\n15、笔形麦身设计，抓握舒适，符合人体工程学，按键分区设计，操作简洁。外观时尚新颖靓丽，整个话筒（含内置麦）重量小于40克，重量轻，持握方便；",1,"台",{"v":1800,"d":"1,800.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00"}]
[5,"全向拾音麦克风","西安群卓 AM300","录播直播教育拾音麦(串联扩展10米拾音麦-不带喇叭)",1,"台",{"v":900,"d":"900.00"},{"v":900,"d":"900.00"}]
[6,"音视频解码显示屏","飞利浦243S7EHMB","数字音视频编解码显示系统24寸自带音响",1,"套",{"v":1100,"d":"1,100.00"},{"v":1100,"d":"1,100.00"}]
[7,"辅材",null,null,1,"套",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[8,"装修施工",null,null,1,"套"]
[9,"合计","录播教室设备清单价格（大写）：贰万壹仟贰佰元整",{"$nulls":3},"（小写）",{"v":21200,"d":"21,200.00"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}