{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,7],[31,1,31,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["虚拟演播室设备清单明细"]
["序号","设备名称","品牌型号","虚拟演播室设备清单明细参数","数量","单位","单价","小计"]
[1,"资源管理主机","西安群卓","数据库支持：MYSQL\n存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in\n网络连接：RJ45千兆网口\n通讯接口：支持两个以上USB2.0接口",1,"台",28500,28500]
[2,"教学视频资源管理系统","西安群卓","1、系统为B/S架构，支持的HTML5标准，兼容火狐、谷歌等主流浏览器。\n2、系统包含管理端、教师端、学生端三部分。支持学生、教师使用不同的身份登录软件，不同的身份具有不同的操作权限。\n3、管理端可对学生账号，老师账号进行管理。\n4、教师端可以设置上传学习内容与学习分，对每一个教学资源都可以设置学习时间和学习分。\n5、学生端可以进行注册认证，参加学习教学视频，音频，文件学习查看。\n6、内置资源库模块，教学资源库门类齐全，形式多样包含多媒体视频、音频、动画、教学课件PPT、文档资料等。\n7、学习视频与音频显示文件名与播放时长，后台可以设置学习分值，学生学习后会有学习分。\n8、以学生为中心开发数字资源，注重用户体验。学生也可上传MP4,word,ppt格式文件。\n9、教学资源内容数字化管理，方便资源随时更新上传，编辑，维护。\n10、视频微课72个：授课式微课程，讲解课程中的知识难点、技能难点，时间 5-10 分钟。图像清晰稳定、构图合理、声音清楚，能较全面真实反映教学情境，能充分展示教师良好教学风貌。视频片头应显示制作单位，其中30套微课视频是本项目学校定制视频，主要教学视频环节为当地特色内容。展现形式：MPEG4或MP4；\n11、教学课件PPT 72套：课件采用 PPT 模式编写，同一课程风格保持一致。课件模版朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看。其中30套教学课件PPT为学校专用定制课件，在软件交付时需厂家在学校安排人员根据老师教学要求进行教学课件的编写。",1,"套",82300,82300]
[3,"虚拟演播室主机","西安群卓","一， 渲染引擎模块：\n1.硬件系统不低于 Intel i7 11 代及以上处理器， 32GB 以上内存， 不低于 RTX3070 显卡， 不低于 512G SSD 固态硬盘。 ， 专业操作系统， 显示器分辨率支持 1920*1080 全高清分辨率配置及以上； 设备内置 MIDI 控制台， MIDI 控制台可自定义多组按键功能； 内置 28 按键 MIDI 导播键盘， 可自定义多组按键功能； 机箱规格： 长 x 宽 x 高 488×365×200mm； ；\n二， 图像采集模块：\n1.一体机内置 18.5 寸高清液晶显示器\n2.支持不少于 4 路高清 HDMI/SDI 视频信号输入；\n3.支持 4 路不同视频源输入， 包括 HDMI/SDI、 网络摄像头（ 包括专业单反或通过 USB 连接的普通摄像头） 、 视频、 播放列表、 屏幕截取， 并支持分别进行内置色键器抠像；\n4.支持 HDMI/SDI 合成图像信号输出；",1,"台",61850,61850]
[4,"虚拟演播系统系统软件","西安群卓","直播导播系统：\n内置虚拟集-或构建自己的虚拟集。全动态变焦-可自定义的摄像机位置预设。高品质色度键-使用或不使用虚拟装置以满足您的生产需求。\n利用网络上运行的远程桌面捕获屏幕。非常适合PowerPoint和Skype。音频捕获支持也可用。\n将客人添加到现场演出的最简单方法是内置于软件中。允许任何拥有浏览器和网络摄像头的人成为即时客户！\n创建视频延迟输入并将其分配给任何可用的摄像机或输出。保存多个重要事件的视频剪辑，以便以后播放。可配置的慢动作播放从5%到400%。\n从许多内置模板轻松添加和编辑Title或ScoreBoard,或使用任何图形或矢量编辑软件构建您自己的模板或ScoreBoard。通过即时更新调整文本，字体大小和颜色以及实时。\n音频混合器允许您轻松跟踪所有音频源，包括静音，跟随（自动混音）和延迟任何音源的功能。峰值显示器还包括VU表，以确保每个输入电平都已准备就绪。使用内置EQ,Compressor和Noise Gate效果微调\n除多视图功能外，包括4个覆盖通道。每个叠加通道都可以有自己的过渡效果，位置和边框。\n允许您向任何其他NDI兼容设备发送和接收NDI源。使用NDI在本地网络上传输输出，摄像头，音频和图形。连接到您最喜爱的NDI程序或设备，如CasparCG,NewBlue Titler,Adobe CC等等。\n总输出通道：1000个、摄像头/NDI输入通道数：1000个、最大分辨率：4K  4096*2160、叠加通道层数：4、支持2路同时录制、支持推流、支持全屏输出、大屏输出、支持外部输出与采集卡输出、支持字幕制作系统，内置动画标题，记分牌，记分板等、支持GT字幕制作高级版，支持自定义动画标题、支持列表播放、专业调色，色彩纠正、视频列表、支持2路视频通话、多通道录制、支持1路即时回放、两个外部输出 两个全屏输出 四个虚拟输出、支持添加脚本编辑、支持云台损像机的控制，推，拉，摇，移等。",1,"套",147180,147180]
[5,"摄像机","索尼","产品定位：摄像机\n传感器类型：BSI MOS\n传感器尺寸：（1/3.1）英寸\n有效像素：603万\n光学变焦：20倍\n扩展变焦智能变焦OFF：20倍\n智能变焦ON：40倍\n电子变焦：2/5/10倍\n实际焦距：f=4.08-81.6mm，等效35mm焦距29.5-612mm\n大光圈：F1.8\n滤镜直径：49mm\n液晶屏类型：LCD显示屏\n液晶屏尺寸：3英寸\n取景器描述：0.24英寸广角EVF\n对焦方式：自动对焦，手动对焦\n内置不低于32 GB固体存储，并支持可靠的存储卡记录：Memory Stick PRO Duo 和SD/SDHC Memory Card；",2,"台",11500,23000]
[6,"读卡器","国产","尺寸(宽 x 高 x 深) 约104.5 x 30 x 132 mm，包括突出部分\n工作温度：+5至+40\n存放温度： -20至+60\n湿度：20 ％至80% （无凝结)\n湿度：20 ％至80% （无凝结)",1,"个",60,60]
[7,"摄像机电池","索尼","电池类型：锂电池；电池容量：6600mAh。",2,"块",940,1880]
[8,"摄像机三脚架","索尼","1) 脚管节数：4节\n2) 大管径：28MM\n3) 小管径：16MM\n4) 折合高度：60 CM\n5) 低工作高度：32CM\n6) 高工作高度：1550 mm\n7) 脚管锁类型：扳扣\n8) 云台类型：球形",2,"个",320,640]
[9,"播音话筒","得胜","1、产品概述：单指向、直径：≤16mm镀金Mylar膜片纯电容音质；低失真、低噪声、宽频响、宽动态、音质清晰；精工设计制作，精致小巧、高雅大方，适用于新闻广播、高品质会谈及会议。\n2、频率范围：20至20000Hz。\n3、灵敏度：-34dB(20mV/Pa)。\n4、指向性：超心型。\n5、拾音角度：120°。\n6、大声压级：138dB。\n7、阻抗：150Ω。\n8、工作电压：DC48V。\n9、信噪比：≥78dB。",2,"个",2160,4320]
[10,"调音台","得胜","8路调音台",1,"台",980,980]
[11,"无线话筒","得胜","射频范围：740MHz---790MHz\n调制方式：FM\n振荡方式：PLL\n频道宽度：250KHz\n信噪比S/N：>105dB\n频率响应：40Hz~18KHz(±3dB)\n接收方式：自动选讯接收\n发射器：手持式、腰包式\n发射功率： 10mW",1,"套",2100,2100]
[12,"提词器（含支架）","西安群卓","系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。\n系统要求字色、底色256色任意搭配\n系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。\n相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明。\n控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。",1,"套",12630,12630]
[13,"视频编辑发布软件","西安群卓","短视频剪辑发布系统是一款面向短视频内容创作者与新媒体营销团队的专业级自动化视频编辑教学解决方案。结合先进的云端计算能力与人工智能算法，本系统实现了对抖音和快手等主流短视频平台账号的集中化、智能化管理与内容创作优化。\n核心功能特性\n1.一站式多账号管理：\n支持绑定和管理多个抖音、快手账号，简化跨平台操作流程，提高账号运营效率。\n2.云混剪技术：\n利用强大的云服务器集群，实现视频素材高速上传、存储与处理，支持用户将大量视频片段快速整合、混剪为全新作品，无需本地高性能设备，轻松完成专业级别的视频创作。\n3.一键分发功能：\n完成混剪后，一键即可将视频同步发布至多个平台账号，实现全网覆盖，内容曝光度与粉丝增长潜力。\n4.SEO优化辅助：\n针对抖音、快手平台的搜索引擎优化规则，系统提供关键词分析与标题优化建议，帮助提升内容在搜索结果中的排名。\n5. 数据分析与追踪：\n提供详尽的数据分析报告，跟踪视频表现，包括播放量、点赞数、评论量等关键指标，为调整内容策略提供科学依据。\n技术特点\n- 后台采用Python+Django构建稳健高效的Web服务，并搭配MySQL数据库进行数据存储与管理，确保系统的稳定性和高并发处理能力。\n- 前沿的人工智能算法应用于视频内容识别、场景分割、特效匹配等多个环节，让视频混剪更加精准且富有创意。\n高效便捷的操作体验、深度定制化的视频制作工具以及全面的社交媒体营销策略支持，已经成为助力个人IP塑造、企业品牌推广以及短视频内容生态建设的得力助手。在教学过程中，让学生在实训过程中突破创作瓶颈，实现内容生产力的飞跃提升。",1,"套",146000,146000]
[14,"导播显示器","联想","22英寸高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA",1,"台",850,850]
[15,"无线鼠键套","联想","鼠键接口：USB；鼠键连接方式：无线；键盘类型：全键盘",1,"台",100,100]
[16,"题词电脑","联想","CPU酷睿I5；内存8G；集成显卡；硬盘500G；显示器：21寸液晶，支持1920*1080；标配USB鼠键套",1,"台",4980,4980]
[17,"非编电脑","联想","CPU酷睿I7八代；内存16G；6G独显；硬盘1T固态；显示器：21寸液晶，支持1920*1080；标配USB鼠键套",1,"台",16000,16000]
[18,"主持桌椅","鸿瑞","根据用户需求定制。尺寸约为2000*750*650mm，产品均采用优质冷轧板，耐压，强度大，抗冲击，不易变形，静电粉末喷塑，无污染。",1,"套",4860,4860]
[19,"导播桌","鸿瑞","尺寸约为2400*750*650mm，刨花板/三聚氰胺板，配套两张电脑椅",1,"张",3620,3620]
[20,"监听音响","雷柏","频率响应：60Hz-20kHz  驱动器：LF:1X 8″, HF: 1 X 3″  标称功率：80W   标称阻抗：8Ω灵敏度： 89dB/1W/1M  大声压级：101dB  分频器：1.8KHz   覆盖角度：90°H x 50°V    箱 体型 式：倒相式 箱体及外饰：高密度中纤板箱体，钢网  安装：配置安装支架  ",1,"对",200,200]
[21,"控制室办公桌椅","鸿瑞","配备教师办公桌、椅",1,"套",1200,1200]
[22,"预览电视","海信","≥50吋、HDMI接口",1,"台",3200,3200]
[23,"蓝箱","西安群卓","进口抠像地胶、抠像油漆",1,"项",51300,51300]
[24,"演播室灯光","西安群卓","三基色冷光灯色温可调，4*36W 包含调光台，电缆，灯管",1,"项",23550,23550]
[25,"基层回填","西安群卓","回填找平三层",1,"项",12000,12000]
[26,"垃圾清运","西安群卓",null,1,"项",3500,3500]
[27,"访谈区","西安群卓","茶几一台，布艺单人沙发两个，美观大方及定制背景墙",1,"项",8300,8300]
[28,"虚拟演播室装修","西安群卓","1、轻钢龙骨隔墙：工艺：先做空腔，固定龙骨，填充50mm的隔音棉，然后固定石膏板；材料：轻钢龙骨采用表面热镀锌的优质冷轧钢制作； A级不燃材料，环保健康，无毒无害。\n2、工艺：固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）；支架内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型，依次安装木质吸音板。吸音棉，采用玻璃纤维材质；\n3、铝格栅吊顶：哑光黑色金属栅格，间距规格≤150×150mm；\n4、导视窗：采用12mm中空镀膜玻璃（单面透视），外框采用铝合金边制作。\n5、静电地胶：自流平找平，铺设地胶，所选产品环保无刺激；\n6、窗户平开隔音板：吸音板制作门扇；门扇内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型，依次安装木质吸音板。优质孔木吸音板，具有木质高的防火等级B1；吸音棉，采用玻璃纤维材质；\n7、演播室背景墙孔型吸音板：固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）；支架内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型，依次安装木质吸音板。\n8、不锈钢踢脚线：成品；\n9、单开隔音门：钢制甲级防火隔音门，规格1000mm×2100mm；门框采用进口或国产优质冷轧钢板，电镀锌钢或不锈钢制造；门扇填充采用硅酸铝纤维棉。\n10、隔音板装饰：固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）；支架内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型，依次安装木质吸音板。\n11、操作室墙面处理：矿棉板吊打，墙面白乳胶漆处理，简约大方，所用材料环保；",1,"项",73300,73300]
[29,"线材辅材及施工","西安群卓","设备连接所需电源线、音响线、HDMI高清线、HDMI 延长器、HDMI 分配器等线材、网线等各种耗材。",1,"项",12600,12600]
[30,"虚拟演播室设备清单明细 合     计（大写：叁拾玖万玖仟陆佰叁拾伍元整）",{"$nulls":5},731000]